**SKU: 1203004**

**REDIRECIONAMENTO:**

[**https://www.aglbrasil.com/acionadores**](https://www.aglbrasil.com/acionadores)

**STORYTELLING:**

**A Botoeira Dupla BT-D da AGL é ideal para o controle de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímãs 12V e outros dispositivos eletrônicos que utilizam acionamentos por contato seco NA/NF. Com um design robusto e durável, essa botoeira é projetada para instalação sobrepor, garantindo facilidade e praticidade na instalação.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Acionamentos via contato seco NA/NF;**

**. Acionamento duplo por botão;**

**. Modelo de instalação: Sobrepor;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Branco**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 botoeira dupla BT-D com fio**

**. Dimensões: A9 x P3 x L5;**

**. Dimensões da caixa: A12 x P4 x L5,8;**

**. Peso líquido médio: 45g;**

**. Peso bruto médio: 61g;**

**LINK VÍDEO:**