**SKU: 1203006**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/receptor-2-canais**

**STORYTELLING:**

**O Receptor de 2 canais RX2C-433 oferece uma solução eficiente para o acionamento remoto de dispositivos eletrônicos e elétricos à distância. Com dois canais independentes de recepção de controles remotos na frequência 433MHz, este receptor controla duas saídas do tipo RELÉ NA/NF, que podem ser programadas de diversas formas, incluindo pulso, retenção temporizada de 1 segundo a 255 segundos, retenção ON/OFF e alarme.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Possui 2 canais independentes de recepção;**

**. Fácil programação;**

**. O sistema de software preparado para decodificação dos códigos HT6P20B ou HCS FIXO 201/301.**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Branco**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Acionador**

**. Dimensões: A9 x P3 x L5;**

**. Dimensões da caixa: A12 x P4 x L5,8;**

**. Peso líquido médio: 65g;**

**. Peso bruto médio: 81g;**

**LINK VÍDEO:**