**SKU: 1017001**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/fechaduradigitalrx200**

**STORYTELLING:**

**Fechadura Digital RX 200 (Sem WiFi e Sem Biometria)**

**A Fechadura Digital RX 200 oferece segurança e praticidade para portas internas de madeira, aço ou alumínio. Com instalação flexível, aviso de bateria fraca, e abertura por controle remoto 433mhz, senha ou chave mecânica, é uma solução confiável. O teclado alfanumérico luminoso facilita o uso, e é compatível com acessórios 433mhz.**

**CARACTERÍSTICAS:**

* **Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio;**
* **Indicado para ambientes internos;**
* **Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR: preto**

**MODELO/VARIAÇÃO: s/ wifi, s/ biometria**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Fechadura**

**01 Controle de acesso**

**01 Batente**

**01 Gabarito de furação**

**02 Chaves mecânicas tetra**

**01 Kit de parafusos para instalação pilhas**

**Manual de instalação**

**. Dimensões fechadura interna: A16 x P4 x L9**

**. Dimensões fechadura externa: A17 x P2,5 x L7**

**. Dimensões da caixa: A21 x P7,5 x L29,5**

**. Peso líquido médio: 830g**

**. Peso bruto médio: 1.173kg**

**LINK VÍDEO:**