**SKU: 1017003**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/fechaduradigitalrx100**

**STORYTELLING:**

**A Fechadura Digital RX 100 garante segurança para portas internas de madeira, aço ou alumínio. Com aviso de bateria fraca e sistema failsafe, permite abertura por controle remoto 433mhz, senha ou chave mecânica. Compatível com botoeiras e acessórios 433mhz, armazena até 15 controles.**

**CARACTERÍSTICAS:**

* **Indicado para ambientes internos;**
* **Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;**
* **Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe ( antes da falta total de bateria a fechadura destrava automaticamente)**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR: preto**

**MODELO/VARIAÇÃO: sem wifi**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Fechadura**

**01 Cilindro tetra chave**

**01 Batente**

**01 Controle remoto 433MHz**

**02 Chaves mecânica tetra**

**Parafusos de fixação**

**Calços para batente**

**Manual do usuário**

**. Dimensões: A16 x P4 x L9**

**. Dimensões da caixa: A21 x P7,5 x L29,5**

**. Peso líquido médio: 521g**

**. Peso bruto médio: 986g**

**LINK VÍDEO:**