**SKU: 1017055**

**REDIRECIONAMENTO:**

[**https://www.aglbrasil.com/controledeacessosmartx3**](https://www.aglbrasil.com/controledeacessosmartx3)

**STORYTELLING:**

**Com o Controle de acesso smart X3 sem fio, você tem flexibilidade na escolha dos métodos de acesso. Seja por meio de senhas, TAGs RFID 125Khz ou biometria (na versão biométrica), você conta com múltiplas opções para adequar-se às suas necessidades.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Controle de acesso sem fios de frequência 433MHz;**

**. Abertura via tag’s RFID 125KHz e via senha numérica de 4-6 dígitos;**

**. Controle de acesso touchscreen com teclado iluminado e LED indicativo;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Preto**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Controle de acesso smart X3**

**Kit de fixação**

**Manual do usuário**

**. Dimensões: A11 x P3 x L7,5;**

**. Dimensões da caixa: A13 x P6 x L10;**

**. Peso líquido médio: 162g;**

**. Peso bruto médio: 231g;**

**LINK VÍDEO:**