**SKU: 1101029**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/porteiro-p10x**

**STORYTELLING:**

**O Porteiro Eletrônico P10S ABS da AGL é a solução ideal para controlar o acesso com segurança e praticidade. Com uma saída para acionar fechaduras elétricas de 12V e a capacidade de abrir portas remotamente, oferece conveniência tanto para você quanto para seus visitantes. Seu consumo energético é baixo, apenas 0,5 kWh por mês, tornando-o econômico e sustentável.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**• Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;**

**• Fácil instalação (2 fios entre o interfone e painel de rua);**

**• Comunicação em áudio ajustável;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR: Cinza**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Porteiro eletrônico P10S**

**01 Monofone**

**. Dimensões porteiro: A14 x P5 x L9;**

**. Dimensões monofone: A9 x P5 x L7,5;**

**. Dimensões da caixa: A23,5 x P6,5 x L25;**

**. Peso líquido médio: 435g;**

**. Peso bruto médio: 586g;**

**LINK VÍDEO:**