**SKU: 1101033**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/porteiro-p10x**

**STORYTELLING:**

**O Porteiro Eletrônico P10S da AGL oferece uma solução eficiente para o controle de acesso à sua residência, combinando segurança e praticidade. Com comunicação clara e nítida, o P10S garante interações fluidas e confiáveis. Suporta até três extensões para monofone, adaptando-se às necessidades da sua casa, e é resistente às condições climáticas adversas graças ao seu protetor de chuva integrado.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**• Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;**

**• Instalação: Sobrepor ou Embutir;**

**• Fácil instalação (2 fios entre o interfone e painel de rua);**

**• Comunicação em áudio ajustável;**

**• Protetor de chuva já incorporado;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR: Branco**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Porteiro eletrônico P10S**

**01 Monofone**

**. Dimensões interfone: A14 x P5 x L8;**

**. Dimensões monofone: A19 x P5 x L8;**

**. Dimensões da caixa: A30 x P6,5 x L21,5;**

**. Peso líquido médio: 581g;**

**. Peso bruto médio: 525g;**

**LINK VÍDEO:**