**SKU: 1106026**

**REDIRECIONAMENTO:**

[**https://www.aglbrasil.com/ca1020-bio-touch**](https://www.aglbrasil.com/ca1020-bio-touch)

**STORYTELLING:**

**O Controle de Acesso CA1020 Bluetooth da AGL é uma solução avançada que combina segurança eficiente e acesso conveniente a áreas restritas. Com diversos recursos, esse controle de acesso permite a abertura rápida e fácil de fechaduras eletromagnéticas e eletrônicas, utilizando uma variedade de métodos de autenticação.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Compatível com dispositivos sonoro como alarme, buzzer, sirene e outros;**

**. Compatível com botoeira e alarmes e sensores (NA);**

**. Senha dinâmica que pode ser gerada à distância.**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Preto**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Controle de acesso**

**01 Diodo 1N4004**

**01 Kit de fixação**

**Manual do Usuário**

**. Dimensões: A11 x P3 x L7,5;**

**. Dimensões da caixa: A13 x P6 x L10;**

**. Peso líquido médio: 156g;**

**. Peso bruto médio: 221g;**

**LINK VÍDEO:**