**SKU: 1202040**

**REDIRECIONAMENTO:**

[**https://www.aglbrasil.com/ca2000s-ca2000s-wifi**](https://www.aglbrasil.com/ca2000s-ca2000s-wifi)

**STORYTELLING:**

**O Controle de Acesso CA2000S oferece uma solução completa e eficiente para o gerenciamento de acesso em ambientes restritos. Com abertura via cartão de proximidade RFID 125Khz, o controle permite uma abertura ultra rápida com interface em detalhes luminosos e bip de confirmação de proximidade.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Gerenciamento e abertura via cartão de proximidade RFID 125Khz;**

**. Abertura ultra rápida com interface em detalhes luminosos;**

**. Gerenciamento individual das tags ou cartões;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Preto**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 CA2000s**

**01 Fonte de alimentação 12v**

**01 Sensor para porta**

**01 Chave mestra**

**05 Chaves digitais (variadas)**

**01 Diodo 1N4004**

**02 Buchas de fixação**

**02 Parafusos 04 \* 25mm**

**01 Chave estrela**

**Manual de instruções**

**. Dimensões controle de acesso: A8,5 x P2 x L5;**

**. Dimensões fonte: A8 x P3 x L5;**

**. Dimensões da caixa: A13 x P4,5 x L18;**

**. Peso líquido médio: 94g;**

**. Peso bruto médio: 257g;**

**LINK VÍDEO:**