**SKU: 1203054**

**REDIRECIONAMENTO:**

[**https://www.aglbrasil.com/botoeira-smples**](https://www.aglbrasil.com/botoeira-smples)

**STORYTELLING:**

**Simplifique o controle de acesso e a segurança em sua propriedade com a Botoeira Simples BT-S 433MHz Sem Fio de Sobrepor. Este dispositivo versátil oferece conveniência e eficiência em um pacote compacto e sem fios.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Utilizada como transmissor de sinal de acionamento da frequência 433Mhz;**

**. Funciona com bateria interna CR 2477;**

**. Instalação simplificada e sem fios.**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Branco**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Botoeira simples BT-S sem fio**

**. Dimensões: A9 x P3 x L5;**

**. Dimensões da caixa: A12 x P4 x L5,8;**

**. Peso líquido médio: 81g;**

**. Peso bruto médio: 66g;**

**LINK VÍDEO:**