**SKU: 1203055**

**REDIRECIONAMENTO:**

[**https://www.aglbrasil.com/acionadores**](https://www.aglbrasil.com/acionadores)

**STORYTELLING:**

**Eleve o nível de controle de acesso em sua propriedade com a Botoeira Dupla BT-D de Sobrepor. Este dispositivo versátil oferece uma maneira eficaz de acionar fechaduras elétricas, fechaduras eletroímãs e outros dispositivos eletrônicos, proporcionando segurança e conveniência em dobro.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Acionamentos via contato seco NA/NF;**

**. Acionamento duplo por botão;**

**. Modelo de instalação: Sobrepor;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Branco**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**01 Botoeira dupla BT-D 433Mhz sem fio**

**. Dimensões: A9 x P3 x L5;**

**. Dimensões da caixa: A12 x P4,5 x L5,5;**

**. Peso líquido médio: 56g;**

**. Peso bruto médio: 70g;**

**LINK VÍDEO:**