**SKU:** **1203080**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/kitacessosemfio433**

**STORYTELLING:**

**Conheça o Kit Acesso Sem Fio 433 da AGL, ideal para automatizar e controlar fechaduras à distância na frequência 433Mhz. Com um único módulo ligado à fechadura, você tem total controle com praticidade e segurança. O kit inclui uma central WiFi receptora 433Mhz, controle de acesso 433Mhz com duas tags RFID, controle remoto 433Mhz e botoeira sem fio 433Mhz.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**• Temporização 1 a 65 segundos;**

**• 01 Saída programável como pulsante, retenção temporizado ou Contato Seco NA/NF;**

**• Gravação de até 100 senhas ou tag's digitais RFID 13,56Mhz no controle de acesso;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR: preto**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

01 Central receptora 433MHz convencional

01 Controle de acesso 433MHz + (2) tag’s RFID

01 Controle remoto 433MHz

01 Botoeira sem fio 433MHz

Manual de instalação

. Dimensões: CONTROLE: A11 x P3 x L8,5 - BOTOEIRA: A9,5 x P3 x L5

. Dimensões da caixa: A16 x P8,5 x L10

. Peso líquido médio: 343g

. Peso bruto médio: 386g

**LINK VÍDEO:**