**SKU: 1302002**

**REDIRECIONAMENTO:**

**https://www.aglbrasil.com/trava-lateral**

**STORYTELLING:**

**A Fechadura Lateral Tetra Chave da AGL é a opção perfeita para quem busca segurança e eficiência para portas basculantes de aço. Seu sistema de trava tipo pino, juntamente com o tambor de latão e engrenagem reforçada em aço, garantem um mecanismo resistente e confiável para proteger o acesso ao seu imóvel.**

**CARACTERÍSTICAS:**

**. Sistema de trava tipo pino;**

**. Tambor de latão com engrenagem reforçada em aço;**

**. Fechadura de instalação na lâmina da porta de aço;**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**COR:** **Cinza**

**MODELO/VARIAÇÃO:**

**PESO/MEDIDA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

**02 Fechaduras laterais tetra**

**02 Chaves tetra**

**01 Kit de parafusos para instalação**

**. Dimensões: A4,5 x P2 x L17**

**. Dimensões da caixa: A6,5 x P5,2 x L22,2**

**. Peso líquido médio: 556g**

**. Peso bruto médio: 591g**

**LINK VÍDEO:**